EXPERIMENTO DE CALAGEM De SOLO CONSTRUÍDO EM ÁREA DE MINERAÇÃO DE CARVÃO NO MUNICÍPIO DE CANDIOTA

MORAES, Júlia Rodegheiro de1; FERNANDES, Flavia Fontana2; PINTO, Luiz Fernando Spinelli3; BONUMÁ, Angélica Silveira1; SCHEER, Juliane Maron1; PAULETTO, Eloy Antonio3.

1,2,3Deptº do Solos – FAEM/UFPel
Campus Universitário  – Caixa Postal 354 – CEP 96010-900. ju.rodegheiro@bol.com.br

1.	INTRODUÇÃO

Entre os recursos energéticos não renováveis encontrados no Brasil, o carvão mineral constitui dois terços do total, sendo sua reserva vinte vezes maior que a de petróleo e setenta e cinco vezes maior que a de gás natural (Sanches & Formoso, 1990). No Rio Grande do Sul, devido à existência de grandes jazidas com potencial de mineração, o carvão mineral constitui-se em uma importante fonte alternativa de energia, estando localizada a maior jazida no município de Candiota, cuja produção oscila em torno de 1,6 milhões de toneladas/ano (Schultz, 1998). Porém, a sua extração pode acarretar problemas ambientais, pois há uma profunda modificação estrutural do ambiente com a remoção do solo e das litologias sobrejacentes às camadas de carvão, que posteriormente são recolocadas nas áreas pós-mineradas para a recomposição da paisagem.
A contaminação com a pirita (FeS2) presente no carvão ou nas rochas encaixantes desencadeia reações de acidificação bastante intensas nos solos construídos. Os resíduos de minas ricos neste sulfeto (estéreis e rejeitos provenientes do beneficiamento) oxidam-se ao ficarem expostos à água e ao ar,  gerando acidez que pode chegar a valores de pH menores que 3,5. Esta acidez leva a deficiências de nutrientes e concentrações tóxicas de metais. Também estão associadas limitações físicas impostas pela construção do solo, tais como camadas compactadas e baixa infiltração da água, que contribuem para a ocorrência de falhas na cobertura do solo e conseqüentemente à erosão, gerando poluição da água e do solo. Este processo pode conduzir ao insucesso da recuperação de áreas degradadas.
A correção da acidez dos solos construídos, feita através da calagem deve neutralizar, portanto, além da acidez potencial normal do solo (H+ Al), aquela devido à oxidação da pirita. Contudo, não se sabe ao certo o tempo que esta acidez leva para se manifestar, nem mesmo existe um critério científico para se determinar a quantidade de calcário demandada, sendo comum observar-se calagens feitas sem critério algum em áreas mineradas. 
O presente trabalho teve por objetivo descrever o processo de acidificação dos solos construídos quando submetidos a diferentes doses de calagem.

2.	MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi desenvolvido na área de mineração de carvão da Companhia Riograndense de Mineração (CRM) no município de Candiota-RS, distante 336 km de Porto Alegre-RS, capital do estado e 180 km da cidade de Pelotas-RS. A cidade de Candiota localiza-se na latitude 31,550 Sul e longitude 53,670 Oeste, a 180m de altitude. 
	No experimento foram testadas doses de calcário, e realizado o acompanhamento da reação do calcário no solo e a influência da pirita que está misturada.
O experimento foi instalado em uma área com solo recém construído, a qual foi previamente caracterizada química e fisicamente. O delineamento experimental utilizado foi de blocos ao acaso com arranjo fatorial de seis doses de calcário equivalentes a 0,0; 0,5; 1,0; 2,0; 4,0; 8,0 vezes a dose recomendada pelo Índice SMP e dois tipos de parcelamento de aplicação: dose única e em duas aplicações (na implantação e após conforme a evolução do pH), com três repetições. Foram feitas caracterizações do solo através de análises químicas realizadas periodicamente. A cobertura do solo foi feita com gramíneas perenes: Pensacola (Paspalum notatum) e Festuca (Festuca arundinacea), e com anuais de verão Capim-sudão (Sorghum sudanense) e de inverno Aveia Preta (Avena strigosa) no primeiro ano.
Foi acompanhada a dinâmica da reação do calcário no solo através da avaliação de atributos químicos como pH em água, Ca e acidez potencial ao longo do tempo, conforme Tedesco et. al. (1995), além do PN (potencial de neutralização), conforme adaptado por (Pinto, 1997). A acidez potencial da pirita (Pinto, 1997) e do solo foram usados como parâmetro para calibração da dose e posterior recomendação para essas áreas. 

3. 	RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nas figuras 1, 2 e 3 são mostradas as variações do pH, H+ Al e Ca2+ ao longo de dois anos após a calagem. 
O pH (Figura 1), à exceção da dose 0 (testemunha) e da dose 10, apresentou tendências de leve aumento ou estabilização, com menor relação entre as doses aos 8 e 12 meses, e maior aos 24 meses. 
A acidez potencial (Figura 2) aumentou na testemunha e diminuiu na dose 5. As demais permaneceram estáveis e relacionadas às doses. 

Figura 1. Evolução do pH ao longo do tempo em função das doses de calcário     (Mg ha-1).

Figura 2. Evolução da acidez potencial ao longo do tempo em função das doses de calcário (Mg ha-1).

O Ca2+ (Figura 3) mostrou um decréscimo dos 72 dias para os 231 dias, coincidindo com o período de final de ciclo da aveia preta, após mostrou um leve acréscimo e tendência de estabilização.

Figura 3. Evolução do teor de Ca trocável ao longo do tempo em função das doses de calcário (Mg ha-1)

A pequena variação do pH, da acidez potencial e do cálcio suscitou a uma análise de PN (potencial de neutralização) para estimar a quantidade de calcário remanescente nas parcelas (Tabela 1), uma vez que estava prevista uma nova aplicação em alguns tratamentos. Os dados indicaram que grande parte do calcário aplicado ainda não reagiu. Essa questão pode estar relacionada aos prolongados períodos de estiagem que ocorreram na região nos anos de 2004 e 2005.
 
Tabela 1.	Estimativa da quantidade de calcário (em Mg ha-1) remanescente nas parcelas após 2 anos, calculada pelo PN (potencial de neutralização) considerando uma camada de 0,10 m e densidade de 1,5 Mg m-3.

Dose	Bloco I	Bloco II	Bloco III	média	
0	5.24	3.00	0.00	2.75	
2.5	7.11	7.11	1.56	5.26	
3.75	5.62	6.74	2.34	4.90	
5	10.11	8.61	1.56	6.76	
7.5	12.48	10.48	5.72	9.56	
10	4.49	10.11	7.03	7.21	
15	14.73	14.98	10.93	13.54	
30	26.21	35.94	28.10	30.08	

4. CONCLUSÕES

Os resultados obtidos indicam que o calcário aplicado reagiu muito pouco, impedindo sua aplicação nos tratamentos com parcelamento de dose. Acredita-se que contribuíram para tal a menor disponibilidade de água e a incorporação superficial do calcário.

5.	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

PINTO, L.F.S. Potencial de acidificação e de neutralização dos materiais geológicos para a composição do solo construído em área de mineração de carvão. Porto Alegre RS, 1997, 168f Tese (Doutorado em Ciência do Solo) Faculdade de Agronomia, UFRGS, Porto Alegre-RS, 1997.  
SÁNCHEZ, J.C.D; FORMOSO, M.L.L. Utilização do carvão em meio ambiente. Porto Alegre-RS, CIENTEC (Boletim Técnico, 20), 1990, 34p.
SCHULTZ, J.P.S. Recuperação de áreas mineradas. Estudo da mina de carvão de Candiota - RS. Seminário do Curso de Mestrado em Geologia, UNISINOS, São Leopoldo RS, 1998, 23p.