DETECÇÃO DE FOCOS DE incêndio EM PELOTAS e arredores NO PERÍODO  01-10 DE MARÇO DE 2005
FALCK, Aline Schneider1; FOSTER, Paulo Roberto Pelufo2.

1, 2 Departamento de Meteorologia– FMET
Universidade Federal de Pelotas - UFPel
Campus Universitário s/n° – Caixa Postal 354 – CEP 96010-900
1 asfalck@yahoo.com.br 

1.	INTRODUÇÃO

A ocorrência de fogo nos diversos ecossistemas da terra e seus efeitos no meio ambiente têm sido objeto de freqüente discussão no meio científico. Essa preocupação decorre da necessidade de identificar-se o impacto ambiental do uso do fogo na conversão dos diversos tipos de cobertura vegetal em terras agrícolas. O aumento da freqüência de incêndios, naturais ou antrópicos, provoca um período de cobertura vegetal mais curto, altera o estoque de nutrientes e a produtividade primária local, resultando na diminuição de biomassa sobre grandes áreas. Também introduz uma grande quantidade de gases na atmosfera, tais como: o monóxido de carbono, o hidrogênio molecular, o metano, o óxido nitroso, o óxido nítrico, o dióxido de hidrogênio, os clorofluorocarbonos, os compostos hidrocarbônicos, além de outros gases originados em reações secundárias [1]. Como exemplo, podem ser citadas as reações fotoquímicas nas quais podem participar monóxido de carbono, metano, óxidos de nitrogênio, compostos hidrocarbônicos que podem modificar o balanço regional e sazonal de ozônio e hidroxilas, alterando o potencial de óxi-redução da atmosfera e, conseqüentemente, uma variedade de outras reações atmosféricas [1] e [2]. As queimadas também são uma fonte abundante de aerossóis de várias dimensões.
Mais recentemente, o sensor MODIS (MODerat – Resolution Imaging Spectroradiometer) vem sendo utilizado na detecção de focos de incêndio na vegetação. Sensores MODIS encontram-se a bordo dos satélites TERRA e AQUA, lançados em 18 de dezembro de 1999 e 4 de maio de 2002, respectivamente, e circulam em torno do globo terrestre 16 vezes ao dia de pólo a pólo, produzindo  duas imagens globais diárias. Os sensores MODIS obtêm medidas em 36 bandas espectrais (0,41 – 14mm), com três diferentes resoluções espaciais (250m, 500m e 1km).
Atualmente a detecção de focos de queimadas incorpora produtos derivados do AVHRR (NOAA), VAS (GOES) e do MODIS (TERRA e AQUA), cobrindo quase a totalidade da América do Sul. Esse sistema divulga anualmente um número superior a trezentos mil focos de calor.  

2.	MATERIAL E MÉTODOS

A detecção de focos de queimadas utilizando dados de satélites fornece uma valiosa informação sobre a distribuição espacial e temporal das mesmas. Entretanto, elas representam apenas uma amostra do total de focos que realmente ocorreu. Isto é decorrência de que:
a.	as queimadas que ocorrem em horários diferentes daqueles das passagens dos satélites nem sempre são detectados;
b.	frentes de fogo menores do que 50 metros não são detectadas;
c.	a presença de nuvens no momento da passagem do satélite pode impedir a detecção de focos de incêndio.
Neste trabalho foram utilizados dados obtidos pelos satélites de órbita polar e órbita geoestacionária (Tabela 1) cuja área de cobertura contempla a região de estudo, delimitada pelas coordenadas: 53º-52º oeste e 31º-32º sul (Figura 1). Nesta região estão localizados os municípios de Arroio Grande, Canguçu, Capão do Leão, Morro Redondo, Pelotas, Pedro Osório, Piratini, Rio Grande, São Lourenço do Sul e Turuçu. É uma região caracterizada pela existência de cobertura vegetal do tipo florestas, culturas agrícolas e banhados.

Tabela 1 . Características dos satélites utilizados neste estudo.
SATÉLITE	SENSOR	ÓRBITA	PASSAGEM	
NOAA-12	AVHRR	polar	09 e 21TMG	
NOAA-16	AVHRR	polar	17 TMG	
ACQUA e TERRA	MODIS-01	polar	01 e 05 TMG	
GOES-12	VAS	geoestacionária	-	

Figura 1. Área de estudo com localização de focos de incêndio.

 

3. 	RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para o período considerado (1-10 de março de 2005) foram detectados 57 focos de incêndio localizados na região de estudo. A intensidade máxima ocorreu no dia 5 de março onde foram detectados 14 focos, em sua maioria, próximos à zona urbana de Pelotas - região da Lagoa Pequena e no Monte Bonito  (Figura 2).  A grande maioria dos focos foram detectados pelo sensor MODIS (Satélites AQUA e TERRA) (Figura 3). É importante salientar que a grande maioria dos focos foi detectada no período da tarde.

Figura 2. Número de focos detectados em cada dia do período estudado.

Figura 3. Número de focos detectados por cada um dos satélites.

A análise dos dados mostrou que aproximadamente 71% dos focos de incêndios detectados sobre a área de estudo estavam localizados no município de Pelotas (Figura 4), o que é facilmente explicado pela falta de ocorrência de precipitação nos 5 dias anteriores aos eventos e devido ao tipo de vegetação existente no local (campos e vegetação de banhado). Como essa vegetação encontrava-se em condições de fácil combustão, a falta de precipitação associada a radiação solar foram suficientes para iniciar a combustão. Também foi detectado um número representativo de focos em Capão do Leão e Pedro Osório.

Figura 4. Percentagem de focos detectados por cada município.

4. CONCLUSÕES

Pelos resultados obtidos a utilização de monitoramento de queimadas por satélite é extremamente viável, podendo servir como uma ferramenta de auxilio a defesa civil, corpo de bombeiros e a área de meio ambiente e proteção ambiental. Este tipo de trabalho mostra que é possível monitorar os locais onde estão ocorrendo as queimadas e evitar desastres, principalmente os decorrentes da falta de visibilidade e da poluição. 

5.	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] CRUTZEN, P.J. et al. Biomass burning as a source of atmospheric gases CO2, H2, N2O, NO, CH3Cl and COS. Nature, 1979, 282, p. 253-256.
[2] GREENBERG, J. P. et al. Hydrocarbon and carbon monoxide emission from biomass burnings in Brasil. Journal of Geophysical Research, Washington, 1984, 89, n. D1.