variabilidade da qualidade da água do rio jaguarão
REDU, Rodrigo Neumann1; PEREIRA-RAMIREZ, Orlando1; QUADRO, Maurizio Silveira2; ANTUNES, Rul Martins3. 

1Programa Especial de Treinamento – PET/FEA – FEA/UFPel;
2Laboratório de Analíse de Solos– LAS – PPG-UFRGS;
3 Departamento de Solos – DS/FAEM – PPG/FAEM
Campus Universitário – Caixa Postal 354 – CEP 96010-900. pereira.ramirez@terra.com.br

1.	INTRODUÇÃO

A qualidade da água dos rios reflete a fertilidade dos solos da bacia de drenagem, bem como os processos geomorfológicos e pedogenéticos a que os mesmos estão submetidos. Muito provavelmente a utilização dos solos em caráter mais extensivo vai trazer uma série de modificações no quimismo e na carga de sedimentos dos rios, devidos à lixiviação e erosão mais intensas.
Os rios são as fontes mais valiosas de água potável. Sabe-se que a vida de muitas pessoas depende tanto rios e arroios os quais fornecem água para beber e desenvolver atividades agrícolas e industriais, bem como energia elétrica. Por outro lado, as águas superficiais possuem características especiais que as tornam vulneráveis à poluição e degradação. A eutrofização de rios, arroios e lagos é um processo de degradação que tem início com a entrada de nutrientes, especialmente N e P, trazidos pela drenagem superficial de áreas agrícolas e por descargas industriais e urbanas não tratadas.
A sub-bacia do Rio Jaguarão (L-60) situa-se no sudoeste do Estado do Rio Grande do Sul entre as coordenadas geográficas de 31º30’a 34º35’ de latitude Sul; e 52º15’a 55º15’de longitude Oeste. A população existente dentro da área da sub-bacia do rio Jaguarão é de  45.415 habitantes dentro de uma área de drenagem de 5.780,60 Km2. A vazão média mais próxima da foz: é de 86,3 m3s-1 ou 574 mm.ano-1 (Ponto localizado no Rio Jaguarão na confluência do Arroio Bote; área de drenagem: 4.740 Km2) com uma descarga específica média na lagoa mirim de 0,0182 m3Km-2 (1).Os principais usos consumativos da água neste recurso hídrico são os abastecimentos publico e industrial e irrigação e os não consumativos são geração de energia, diluição de esgoto industrial e urbano, drenagem urbana e mineração (1). 

2.	MATERIAL E MÉTODOS

Foram realizadas 4 amostragens mensais no período de 1996 a 1999 para a determinação da qualidade da água do Rio Jaguarão. A tomada de amostras para as analises químicas foi realizada na entrada a Lagoa Mirim. Foram determinados a demanda química de oxigênio, a matéria orgânica, nitrogênio total e fósforo total segundo sugerido (2).  

3. 	RESULTADOS E DISCUSSÃO

O rio jaguarão apresentou uma concentração média de DQO de 2,37 mgL-1 com um desvio padrão de 0,76 e erro padrão de 0,11 e uma concentração média de OD de 7,97 com um desvio padrão de 1,13 e erro padrão de 0,16. Estes valores são valores considerados valores adequados para um recurso hídrico que serve para abastecimento de água, pois os valores para classificar um rio dentro da Classe 1 são valores de OD acima de 6 mgL-1 e DBO abaixo de 3 mgL-1. 
A figura 1 mostra a variação nas concentrações de DBO e nos teores de OD no Rio jaguarão no período de 1996 a 1999.  Pode se observar que os teores de DQO ficaram entre os valores de 0,9 e 5,25 mgL-1 O2 e os teores de OD em valores entre 5,375 e 10,35 mgL-1 O2.

Figura 1. Variação nos teores de OD e nas concentrações de DBO.

Pode ser observado que a concentração de oxigênio dissolvido nunca foi inferior a 2,0 mg.L -1. Concentrações de OD abaixo de 2,0 mg.L -1 podem ocasionar a morte de peixes. As altas concentrações de oxigênio dissolvido encontradas além de benéficas para a vida aquática favorecem a depuração da matéria orgânica lançada nos corpos hídricos. 
As concentrações médias de NT do rio jaguarão foram de 1,18 mg.L -1 com um desvio padrão de 0,47 e erro padrão de 0,06. Pode ser observado que os valores de NT ficaram entre 0,26 e 3,6 mg.L -1 sendo que em nenhum momento apresentou valores superiores a 10 mg.L -1, que é o valor recomendado pelo órgão fiscalizador (3).

Figura 2 – variação nas concentrações de nitrogênio total.

As concentrações médias de PT do rio jaguarão foram de 0,275 mg.L -1 com um desvio padrão de 0,02 e erro padrão de 0,14. Pode ser observado que os valores de NT ficaram entre 0,08 e 0,75 mg.L -1. Os valores sugeridos para P são de 0,025 mg.L -1 sendo que o Rio jaguarão apresentou durante todo o período de monitoramento valores superiores. 

4. CONCLUSÕES

O Rio jaguarão apresentou concentrações de DQO, OD e NT dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Conama para água de classe 1.  Os teores de fósforo mostraram –se altos o que em períodos propícios podem favorecer a eutrofização. 

5.	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

(1) FEPAM, Relatório Anual sobre a Situação dos Recursos Hídricos no Estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2004.

(2) American Public Health Association. Standard Methods for the Examination of Water and Wasterwater. 20 th. Ed. Baltimore, Maryland, USA, APHA, AWWA, WEF, 1998. 

(3) CONAMA. Resolução nº 357 de 17 de Março de 2005. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Brasília, 2005.